Tabel 3.1 Bobot Kriteria Jalur Evakuasi (Hasil AHP)
	Kriteria
	Bobot

	Aksesibilitas (C1)
	0.45

	Kapasitas Jalan (C2)
	0.30

	Ketahanan Fisik (C3)
	0.25



Tabel 3.2 Skor Alternatif Jalur Evakuasi terhadap Masing-Masing Kriteria
	Jalur
	C1
	C2
	C3
	Skor Global

	A1
	0.48
	0.38
	0.32
	0.41

	A2
	0.42
	0.30
	0.25
	0.34

	A3
	0.40
	0.35
	0.25
	0.31

	A4
	0.35
	0.40
	0.30
	0.33

	A5
	0.44
	0.36
	0.28
	0.376

	A6
	0.38
	0.32
	0.26
	0.332



Tabel 3.3 Peringkat Jalur Berdasar Skor Global
	Peringkat
	Jalur
	Skor Global

	 1
	A1
	0.41

	 2
	A5
	0.376

	3
	A2
	0.34

	4
	A4
	0.33

	5
	A6
	0.332

	6
	A3
	0.31






Gambar 4. Jalur Evakuasi A1                                    Gambar 5. Jalur Evakuasi A2
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Gambar 6. Jalur Evakuasi A3                                   Gambar 7. Jalur Evakuasi A4
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                                                                                                             Gambar 2. Peta Wilayah Terdampak Banjir                                                                 
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